2.pielikums

Akmeņogļu piegāde

ID Nr. LEBM 2018/2

**Tehniskā specifikācija**

1. Orientējošs Preču piegādes apjoms gadā, ņemot vērā Pasūtītāja patērēto akmeņogļu apjomu iepriekšējā kalendārā gada laikā. Reālais Preču piegādes apjoms var atšķirties gan pārsniedzot, gan nesasniedzot minēto apjomu.
   1. Prognozējamais Preču piegādes apjoms gadā[[1]](#footnote-1) – 40 t
2. Akmeņogļu kvalitātes prasības – katras piegādes atbilstību Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām jāapliecina ar akmeņogļu ražotāja sertifikātu.
3. Preču piegādes adrese: Berģu iela 70A, Rīga
4. Maksimālais apjoms (akmeņogļu uzglabāšanas iespēju limits) vienā piegādes reizē: 10 t
5. Pasūtītāja minimālās prasības akmeņoglēm:

Ogles čuguna un dzelzs katliem ar dabīgo vilci

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | pozīcija | specifikācija  Minimālās prasības |
| 5.1. | Marka | DKO/garliesma/, sijātas – bagātinātas, *vai ekvivalents* |
| 5.2. | Izdedži, % | 8.0-12.0 |
| 5.3. | Gaistošas vielas, % | 25.0 - 42.0 |
| 5.4. | Mitrums, % | 5.0-10.0 |
| 5.5. | Sērs, % | 0.3 - 0.5 |
| 5.6. | Siltumspēja, kkal/kg | 6200 - 7600 |
| 5.7. | Frakcija, ne smalkāka par mm | 50 - 100 |

1. Preču piegādes un pieņemšanas kārtība:
   1. Pasūtītājs pieprasa Preču piegādi, norādot piegādājamo akmeņogļu apjomu, u. c. nosacījumus.
   2. Preču piegādei jābūt izpildītam ne vēlāk, kā 3 (trīs) darba dienas no preču piegādes pieprasījuma dienas.
   3. Apmaksa tiks veikta par faktiski saņemtajām Preču piegādēm, ar pēcapmaksu 10 (desmit) darba dienu laikā.
   4. Piegādātājs, veicot Preču piegādi – izberot akmeņogles Pasūtītājam piederošajā bunkurā vai uzglabāšanas laukumā, uzņemas atbildību par ugunsdrošības, darba drošības un vides aizsardzības prasībām.
   5. Piegādātājam līguma prasībām neatbilstošas Preču piegādes gadījumā, tā 3 (trīs) darba dienu laikā, bez maksas jāapmaina pret Pasūtītāja un Iepirkuma Līguma tehniskajām prasībām atbilstošu Preci, pamatojoties uz Pasūtītāja iesniegto pretenziju.
2. Prasības akmeņogļu kvalitāti apliecinošajā sertifikātā iekļaujamajai informācijai:
   1. Akmeņogļu ražotāja sertifikātā ir jābūt iekļautai informācijai par vismaz tiem kvalitātes rādītājiem, kuru minimālās prasības ir noteiktas Tehniskajā specifikācijā.

1. Paredzamais akmeņogļu iepirkšanas apjoms nav uzskatāms par saistošu Pasūtītājam - konkrētos akmeņogļu daudzumus pēc laikapstākļiem, vajadzības un finanšu iespējām noteiks Pasūtītājs, iepirkuma līguma darbības laikā. [↑](#footnote-ref-1)