2.pielikums

Marķētās apkures dīzeļdegvielas piegāde

ID Nr. LEBM 2018/1

**Tehniskā specifikācija**

1. Orientējošs Pakalpojuma apjoms gadā, ņemot vērā Pasūtītāja patērēto apkures degvielu iepriekšējā kalendārā gada laikā. Reālais Pakalpojuma apjoms var atšķirties gan pārsniedzot, gan nesasniedzot minēto apjomu.
	1. Iekrāsotā (marķētā) apkures dīzeļdegviela – 13 200 litri
	2. Paredzamais marķētās dīzeļdegvielas patēriņa apjoms nav uzskatāms par saistošu Pasūtītājam - konkrētos degvielas daudzumus pēc laika apstākļiem, vajadzības un finanšu iespējām noteiks Pasūtītājs, iepirkuma līguma darbības laikā.
2. Degvielas kvalitātes prasības – degvielai jāatbilst MK noteikumu Nr. 332 (26.09.2000.) *Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu* un MK noteikumu Nr. 552 (31.07.2007.) *Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa* prasībām.
3. Dīzeļdegvielas piegādes adrese: Bonaventuras iela 10, Rīga LV-1024
4. Maksimālais apjoms (degvielas tvertņu ietilpība) vienā piegādes reizē: 1 200 litri
5. Prasības dīzeļdegvielai:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | pozīcija | specifikācija Minimālās prasības |
| 5.1. | Blīvums pie 15o C, kg/m3 | 820-845 kg/m3 |
| 5.2. | Sēra saturs, mg/kg | ne vairāk kā 50 mg/kg |
| 5.3. | Uzliesmošanas temperatūra, Co | ne mazāk kā 55o C |
| 5.4. | Kinemātiskā viskozitāte pie 40o C | no 2,00-4,50 sst |
| 5.5. | Oksidācijas stabilitāte g/m3 | ne vairāk kā 25 g/m3 |
| 5.6. | Filtrācijas temperatūra, Co | ne mazāk kā -20o C |
| 5.7. | Ūdens daudzums, g/kg | ne vairāk kā 180 g/kg |
| 5.8. | Siltumspēja, kwh/l | ne mazāk kā 8400 kwh/l |

1. Pakalpojuma sniegšanas un saņemšanas kārtība:
	1. Pasūtītājs veic Pakalpojuma pieprasījumu, norādot aptuvenu piegādājamās degvielas apjomu, u.c. nosacījumus.
	2. Pakalpojumam jābūt izpildītam ne vēlāk, kā 3 (trīs) darba dienas no Pakalpojuma pieprasījuma dienas.
	3. Apmaksa tiks veikta par faktiski saņemto Pakalpojumu, ar pēcapmaksu 10 (desmit) darba dienu laikā.
	4. Pakalpojumu sniedzējs, izpildot Pakalpojumu – iepildot degvielu Pasūtītājam piederošajās degvielas tvertnēs, uzņemas atbildību par ugunsdrošības, darba drošības un vides aizsardzības prasībām.
	5. Līguma termiņš – 12 (divpadsmit mēneši).